[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# mac-auth username

モード: 無線ネットワークモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`(config-wireless-network)# mac-auth username DELIMITER CASE`

`(config-wireless-network)# no mac-auth username`

対象無線ネットワークでMAC認証を行う場合に、ユーザー名（User-Name）としてRADIUSサーバーに送信するMACアドレスの書式を設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定は区切り文字がハイフンで、アルファベットは小文字（例：00-00-5e-00-53-01）。

### パラメーター

`DELIMITER` | MACアドレスの区切り文字。下記から選択する
| `hyphen` | ハイフン。初期設定
| `colon` | コロン
| `unformatted` | なし
`CASE` | MACアドレスの16進アルファベット（A～F）を大文字・小文字のどちらにするか。下記から選択する
| `lower-case` | 小文字。初期設定
| `upper-case` | 大文字

### 注意・補足事項

■ mac-auth passwordコマンド（固定値パスワード）が未設定の場合、パスワード（User-Password）にもユーザー名（User-Name）と同じ書式のMACアドレスが使用される。
■ 本コマンドは、AT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402、AT-TQm1402に対してのみ有効。

### コマンドツリー

    network (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- mac-auth username（無線ネットワークモード）

### 関連コマンド

mac-auth password（無線ネットワークモード）
mac-auth radius auth group（無線ネットワークモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1