[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# class(priority)

モード: トラフィックコントロール・ポリシーモード --> トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード
カテゴリー: トラフィック制御 / Quality of Service

`(config-tc-policy)# class NAME priority-level <0-15> [max RATE & queue-length <2-65536> & set-dscp <0-63> & red-curve NAME & sub-class-policy SCHED]`

`(config-tc-policy)# class NAME`

`(config-tc-policy)# no class NAME`

対象QoSポリシーに第一階層クラスを追加する。
本コマンドは、policyコマンドで指定した第一階層クラス間のキュー制御方式がPQの場合に使う。

- sub-class-policyパラメーターを指定した場合は、サブクラス（第二階層クラス）の設定を行うためのトラフィックコントロール・ポリシー・クラスモードに移行する。
- sub-class-policyパラメーターを指定しなかった場合はトラフィックコントロール・ポリシーモードのまま移動しない。

no形式で実行した場合は指定したクラスを削除する。この場合はトラフィックコントロール・ポリシーモードのまま移動しない。
なお、単に「class NAME」とした場合は、第二階層クラスの設定を行うためのトラフィックコントロール・ポリシー・クラスモードに移行する（指定したクラスがすでに存在しており、sub-class-policyが指定されていることが前提）。

### パラメーター

`NAME` | クラス名
`priority-level <0-15>` | 対象クラスの優先度。15がもっとも高く、0がもっとも低い
`max RATE` | 対象クラスの最大トラフィックレート。単位として「kbit」（Kbps）、「mbit」（Mbps）、「gbit」（Gbps）のいずれかを指定すること。有効範囲は 1kbit ～ 100gbit。初期状態では未設定
`queue-length <2-65536>` | 末端クラスの最大キュー長（パケット数）。中間クラス（sub-class-policyを指定したクラス）では指定できない。初期値は1000
`set-dscp <0-63>` | 末端クラスでパケットにセットするDSCP値。中間クラス（sub-class-policyを指定したクラス）では指定できない。初期状態では未設定
`red-curve NAME` | 末端クラス内の各フローに適用するREDカーブテンプレート（red-curveコマンド）。中間クラス（sub-class-policyを指定したクラス）では指定できない。初期状態では未設定
`sub-class-policy SCHED` | 配下にサブクラス（第二階層クラス）を作成する場合に指定する。本パラメーターを指定した場合、本クラスは中間クラスとなり、第二階層クラスの設定を行うためのトラフィックコントロール・ポリシー・クラスモードに移行する。`SCHED`は第二階層クラス間のキュー制御方式で下記から選択する
| `priority` | PQ（絶対優先キュー）
| `wrr` | WRR（重み付きラウンドロビン）
| `htb` | HTB（階層型トークンバケット）

### 使用例

■ 第一階層クラス間でPQを使うQoSポリシー「qos-pq」配下に3つの第一階層クラス「high」、「mid」、「low」を作成し、それぞれに優先度15、7、1を設定する。
また、第一階層クラス「low」に対しては、配下に第二階層クラス「http」、「ftp」、「tftp」を作成し、4:3:2のWRRで送信するよう設定している。

    awplus(config-tc)# policy qos-pq priority ↓
    awplus(config-tc-policy)# class high priority-level 15 ↓
    awplus(config-tc-policy)# class mid priority-level 7 ↓
    awplus(config-tc-policy)# class low priority-level 1 sub-class-policy wrr ↓
    awplus(config-tc-class)# sub-class http weight 4 ↓
    awplus(config-tc-class)# sub-class ftp weight 3 ↓
    awplus(config-tc-class)# sub-class tftp weight 2 ↓

### 注意・補足事項

■ red-curveパラメーターで指定したREDカーブテンプレートは、末端クラス内のフロー単位で適用される。

### コマンドツリー

    policy (トラフィックコントロールモード)
        |
        +- class(priority)（トラフィックコントロール・ポリシーモード）
             |
             +- sub-class(htb)（トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード）
             +- sub-class(priority)（トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード）
             +- sub-class(wrr)（トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード）

### 関連コマンド

red-curve（トラフィックコントロールモード）
show traffic-control policy（特権EXECモード）
show traffic-control red-curve（特権EXECモード）
sub-class(htb)（トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード）
sub-class(priority)（トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード）
sub-class(wrr)（トラフィックコントロール・ポリシー・クラスモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1