[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ds-lite default-route distance

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / DS-Lite

`(config)# ds-lite default-route distance <1-255>`

`(config)# no ds-lite default-route distance`

DS-Lite（Dual-Stack Lite）機能によって自動的に登録されるデフォルト経路の管理距離を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1。

### パラメーター

`<1-255>` | 管理距離。初期値は1

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ds-lite default-route distance（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ds-lite adjust-mss（グローバルコンフィグモード）
ds-lite default-route distance（グローバルコンフィグモード）
ds-lite enable（グローバルコンフィグモード）
ds-lite mtu（グローバルコンフィグモード）
ds-lite static-aftr-name（グローバルコンフィグモード）
ds-lite upstream-interface（グローバルコンフィグモード）
show ds-lite（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1