[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# timers basic

モード: RIPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-router)# timers basic UPDATE TIMEOUT GARBAGE`

`(config-router)# no timers basic`

RIPのタイマー設定を変更する。
no形式で実行した場合はタイマー設定を初期値に戻す。

### パラメーター

`UPDATE :=` | `<5-2147483647>`
| アップデートタイマー。RIP更新パケットの送信間隔（秒）。初期値は30
`TIMEOUT :=` | `<5-2147483647>`
| ルートタイムアウト。経路が更新されなくなってから、該当する経路情報を無効と見なす（メトリックを16にする）までの期間（秒）。初期値は180
`GARBAGE :=` | `<5-2147483647>`
| ガーベージコレクションタイマー。ルートタイムアウトにより無効（メトリック16）となった経路エントリーを無効状態のまま保持する期間（秒）。初期値は120

### コマンドツリー

    router rip (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- timers basic（RIPモード）

### 関連コマンド

show ip protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1