[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# tunnel 4to6-mapping

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / NAT46

`(config-if)# tunnel 4to6-mapping NAME`

`(config-if)# no tunnel 4to6-mapping`

対象NAT46トンネルインターフェースで使用するNAT46マッピングインスタンスを指定する。
no形式で実行した場合はNAT46マッピングインスタンスを未指定に戻す。
初期状態では未指定。
トンネルインターフェースの動作モードをNAT46に設定したら、必ず本コマンドでNAT46マッピングインスタンスを指定すること。

### パラメーター

`NAME` | NAT46マッピングインスタンス名

### 使用例

■ NAT46トンネルインターフェースtunnel0において、NAT46マッピングインスタンス「test」を使用するよう設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode map4to6 ↓
    awplus(config-if)# tunnel 4to6-mapping test ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel 4to6-mapping（インターフェースモード）

### 関連コマンド

4to6-mapping（グローバルコンフィグモード）
ip address（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
tunnel mode map4to6（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1