[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show ip pim sparse-mode interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`> show ip pim sparse-mode interface [detail]`

（PIM-SM）PIM-SMインターフェースの情報を表示する。

### パラメーター

`detail` | 詳細な情報を表示する

### 使用例

    awplus> show ip pim sparse-mode interface ↓
    Total configured interfaces: 3   Maximum allowed: 31
    Total active interfaces:     3

    Address          Interface VIFindex Ver/   Nbr    DR    DR
                                        Mode   Count  Prior
    172.16.10.1      vlan10    0        v2/S   0      1     172.16.10.1
    172.17.10.1      vlan20    2        v2/S   1      1     172.17.10.2
    172.18.10.1      vlan30    3        v2/S   1      1     172.18.10.2

表 1：オプション未指定時
Total configured interfaces | 設定済みPIM-SMインターフェースの数
Maximum allowed | 設定可能なPIM-SMインターフェースの数
Total active interfaces | 動作中のPIM-SMインターフェースの数
Address | インターフェースのIPアドレス
Interface | インターフェース名
VIFindex | マルチキャスト仮想インターフェース番号
Ver/Mode | PIMバージョン（v2 = version 2）/モード（S = Sparse）
Nbr Count | インターフェース上の隣接ルーター数
DR Prior | DR（代表ルーター）優先度
DR | DRのIPアドレス

    awplus> show ip pim sparse-mode interface detail ↓
    vlan10 (vif 0):
      Address 172.16.10.1, DR 172.16.10.1
      Hello period 30 seconds, Next Hello in 14 seconds
      Triggered Hello period 5 seconds
      Neighbors:

    vlan20 (vif 2):
      Address 172.17.10.1, DR 172.17.10.2
      Hello period 30 seconds, Next Hello in 19 seconds
      Triggered Hello period 5 seconds
      Neighbors:
       172.17.10.2

    vlan30 (vif 3):
      Address 172.18.10.1, DR 172.18.10.2
      Hello period 30 seconds, Next Hello in 17 seconds
      Triggered Hello period 5 seconds
      Neighbors:
       172.18.10.2

表 2：detailオプション指定時
vlan10（一例） | インターフェース名
vif | マルチキャスト仮想インターフェース番号
Address | インターフェースのIPアドレス
DR | DR（代表ルーター）のIPアドレス
Hello period | 定期的なHelloメッセージの送信間隔（秒）
Next Hello in | 次の定期的なHelloメッセージ送信までの時間（秒）
Triggered Hello period | PIMルーターの新規発見時などに非定期のHelloメッセージを送信する際の待機時間（秒）
Neighbors | インターフェース上の隣接ルーター一覧

### 関連コマンド

ip pim dr-priority（インターフェースモード）
ip pim hello-holdtime（インターフェースモード）
ip pim hello-interval（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1