[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# UTM / 侵入防御（IPS）

検査タイミング
検出可能なイベント
基本設定
ログ

侵入防御（IPS）機能は、サービス妨害（DoS）や不正アクセスと思われる異常なイベントを検出してログに記録、あるいは通信を遮断する機能です。
侵入防御（IPS）機能の処理は、ブリッジング用、ルーティング用の両インターフェースで受信したパケットに対して行われます。

侵入防御（IPS）機能の具体的な使用例については、「設定例集」をご覧ください。

## 検査タイミング

本機能は下記のタイミングでサポート対象のパケットを検査します。

- Ethernetインターフェース（PPPoE、802.1Qを含む）での受信時
- VLANインターフェースでの受信時
- PPPインターフェース（USB型データ通信端末）での受信時
- トンネルインターフェースでの受信時 ※初期設定では検査しません。後述する設定が必要です。
- 本製品が生成したパケット（自装置発パケット）の送信前

> Note

> > 初期設定では、トンネルインターフェースで受信したパケットは検査されません。
> > トンネルインターフェースで受信したパケットに本機能を適用するには、グローバルコンフィグモードのtunnel security-reprocessingコマンドを有効にしてください。
> > 同コマンドの有効時は、すべてのトンネルインターフェースで受信パケットが検査対象になります（ただし、DS-Lite、LW4o6、MAP-E、IPv6 over IPv4トンネルインターフェースはサポート対象外）。

## 検出可能なイベント

本機能が検出可能なイベントは下記の10種類です。

- PPPに関するエラーや異常
- IPv4/IPv6に関するエラーや異常
- TCPに関するエラーや異常
- UDPに関するエラーや異常
- ICMPv4/ICMPv6に関するエラーや異常
- GREに関するエラーや異常
- FTPバウンス攻撃
- SMTPに関するエラーや異常
- HTTPに関するエラーや異常
- IP/TCP/UDP/ICMP/TCPv6/UDPv6/ICMPv6のチェックサム異常

侵入防御（IPS）機能を有効化すると、組み込みのIPSカテゴリーデータベースにもとづいて侵入防御（IPS）エンジンがパケットの内容を検査し、各トラフィックを上記10個のIPSカテゴリー（イベント種別）に分類します。
各カテゴリーに対するデフォルトのアクションはalert（ログへの記録）ですが、category actionコマンドでカテゴリーごとにアクションを変更可能です。

## 基本設定

侵入防御（IPS）の設定は、IPSモード（ipsコマンド）で行います。
IPSカテゴリー（イベント種別）ごとのアクション設定はcategory actionコマンドで、機能の有効化はprotectコマンドで行います。
以下、侵入防御（IPS）機能の基本的な設定手順を示します。

1. 侵入防御（IPS）の設定を行うため、IPSモードに移行します。これにはipsコマンドを使います。

       awplus(config)# ips ↓

2. 異常イベントを検出したときに実行すべきアクションをIPSカテゴリー（イベント種別）ごとに指定します。これにはcategory actionコマンドを使います。
   アクションには次の3つがあります。各イベントに対するデフォルトのアクションはalert（ログに記録）です。
   - alert（ログに記録）
   - deny（パケットを破棄）
   - disable（何もしない）
   指定可能なIPSカテゴリーには次のものがあります。
   - checksum（IP/TCP/UDP/ICMP/TCPv6/UDPv6/ICMPv6のチェックサム異常）
   - ftp-bounce（FTPバウンス攻撃）
   - gre-decoder-events（GREに関するエラーや異常）
   - http-events（HTTPに関するエラーや異常）
   - icmp-decoder-events（ICMPv4/ICMPv6に関するエラーや異常）
   - ip-decoder-events（IPv4/IPv6に関するエラーや異常）
   - ppp-decoder-events（PPPに関するエラーや異常）
   - smtp-events（SMTPに関するエラーや異常）
   - stream-events（TCPに関するエラーや異常）
   - udp-decoder-events（UDPに関するエラーや異常）
   ここでは、IPSカテゴリー「checksum」、「ftp-bounce」に分類されたトラフィックを破棄（deny）するよう設定します。
   また、IPSカテゴリー「http-events」に分類されたトラフィックに対しては何もしない（disable）よう設定します。

       awplus(config-ips)# category checksum action deny ↓
       awplus(config-ips)# category ftp-bounce action deny ↓
       awplus(config-ips)# category http-events action disable ↓

   3．侵入防御（IPS）機能を有効化します。これにはprotectコマンドを使います。

       awplus(config-ips)# protect ↓

設定は以上です。
■ 侵入防御（IPS）機能の有効・無効はshow ipsコマンドで確認できます。
■ 侵入防御（IPS）機能が検出可能なイベント（IPSカテゴリー）の一覧は、show ips categoriesコマンドで確認できます。

## ログ

■ 侵入防御（IPS）のログを記録するには、以下のコマンド（log(filter)）を実行してください。初期設定では本機能のログは記録されません。

    awplus(config)# log buffered level informational facility local5 ↓

■ 侵入防御（IPS）機能では、有効なカテゴリーで検知したすべてのパケットに対しログを生成しますが、大量の出力によって重要なログを見落とす可能性があるため、初期設定では宛先IPアドレスごとのログ出力数を1分間あたり6件までに制限しています。この制限を解除するには、alert-thresholdingコマンドをno形式で実行します。

    awplus(config-ips)# no alert-thresholding ↓

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1