[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# match community

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# match community {LISTNUM|LISTNAME} [exact-match]`

`(config-route-map)# no match community`

（BGP用）ルートマップエントリーにmatch community節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch community節を削除する。
match community節は、BGPのCOMMUNITIES属性の内容によってルートマップエントリーのマッチを行うもの。COMMUNITIES属性値とコミュニティーリストの照合結果が「permit」の場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。コミュニティーリストが「deny」を返してきた場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

### パラメーター

`LISTNUM` | コミュニティーリスト番号。以下の範囲を指定できる
| `<1-99>` | 標準コミュニティーリスト番号
| `<100-199>` | 拡張コミュニティーリスト番号
`LISTNAME` | 標準・拡張コミュニティーリスト名
`exact-match` | 標準コミュニティーリストとの照合を完全一致で行う場合に指定する。拡張コミュニティーリストの場合は意味を持たない。省略時は部分一致で照合する

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match community（ルートマップモード）

### 関連コマンド

ip community-list expanded（グローバルコンフィグモード）
ip community-list standard（グローバルコンフィグモード）
ip community-list(expanded)（グローバルコンフィグモード）
ip community-list(standard)（グローバルコンフィグモード）
show ip community-list（非特権EXECモード）
show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1