[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# url-offload

モード: グローバルコンフィグモード --> URLオフロードモード
カテゴリー: トラフィック制御 / URLオフロード

`(config)# [no] url-offload`

URLオフロード機能の設定を行うためのURLオフロードモードに移動する。
no形式で実行した場合はURLオフロードの設定をすべて削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ URLオフロードの設定を開始する。

    awplus(config)# url-offload ↓
    awplus(config-url-offload)#

■ URLオフロードの設定を削除する。

    awplus(config)# no url-offload ↓
    All URL Offload configuration will be removed. Proceed? (y/n): y ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- url-offload（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- endpoint-source type manual（URLオフロードモード）
             +- endpoint-source type office365（URLオフロードモード）
             +- pac-file http-server port（URLオフロードモード）
             +- pac-file proxy-address（URLオフロードモード）
             +- pac-file template（URLオフロードモード）
             +- parser-updates enable（URLオフロードモード）
             +- parser-updates interval（URLオフロードモード）

### 関連コマンド

show url-offload endpoint-source（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1