[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# 運用・管理 / ローカルCA

トラストポイント
ローカルCAの作成
ローカルCA「local」の自動生成
ローカルCAの手動作成
使用すべきトラストポイント名
「local」以外の手動作成
「local」の手動作成
ローカルCAと証明書の確認
サーバー証明書の発行
ユーザー証明書の発行と配布
ルートCA証明書の配布
ローカルCAの移行（電子証明書の書き出しと取り込み）
証明書の有効期限が切れた場合
サーバー証明書の期限が切れた場合
ルートCA証明書の期限が切れた場合

本製品は電子証明書を発行する認証局（CA）としての機能（ローカルCA機能）を備えています。
ローカルCAが発行した証明書は本製品の各種機能で利用可能です。

> Note

> > ローカルCAでは、発行済み証明書の失効機能はサポートしていません。

## トラストポイント

トラストポイントは、本製品の各種機能で使用する証明書と鍵をグループ化して保存・管理するための設定要素です（crypto pki trustpointコマンドで作成）。
他システムにおいて「証明書ストア」、「証明書レポジトリー」、「認証情報ストレージ」、「キーストア・トラストストア」などと呼ばれているものと類似する概念です。
トラストポイントはローカルCA機能とローカルCAが発行した証明書を利用する機能によって使用されます。
ローカルCA用のトラストポイントには次の情報が保存されます。

- A. ローカルCAの公開鍵証明書（ルートCA証明書）と秘密鍵
  ローカルCAが自身の秘密鍵で自己署名したルート証明書です。
  - ローカルCAは本製品のサーバー証明書を署名・発行するために秘密鍵を使用します。
  - 本製品に接続するクライアント側では、本製品が提示したサーバー証明書を検証するためにこのルート証明書を使用します。クライアントに配布するため、ルートCA証明書はPEM形式ファイルへのエクスポートが可能です。
- B. 本製品の公開鍵証明書（サーバー証明書）と秘密鍵
  ローカルCAによって署名・発行された本製品のサーバー証明書です。
  - 本製品の各種機能は、接続してきたクライアントに対してこのサーバー証明書を提示します。

なお、ローカルCA機能においては「トラストポイント」＝「ローカルCA」と見なせるため、以下の説明ではおもに「ローカルCA」の用語を使用していますが、証明書の保存場所という意味合いで「トラストポイント」を使用している箇所もあります。あらかじめご了承ください。

## ローカルCAの作成

ローカルCA機能を使用するには、最初にローカルCAに相当するトラストポイントを作成（初期設定）する必要があります。
ローカルCAの作成とは、具体的には次のことを指します。

1. ローカルCAの公開鍵ペア（秘密鍵と公開鍵）を作成する。
2. ローカルCAの自己署名ルート証明書を発行する。
   すなわち、手順1で作成した公開鍵の電子証明書を、手順1で作成した自身の秘密鍵で署名する。

ローカルCAの作成には複数の方法がありますが、ローカルRADIUSサーバーを使用する環境では、radius-server localコマンドを初めて実行したときに「local」という名前のローカルCA用トラストポイントが自動作成され、サーバー証明書の発行も自動的に行われるため、通常はローカルCAの作成を手動で行う必要はありません。
ただし、ローカルRADIUSサーバーを使わない環境や、ローカルCAを再セットアップする場合には手動での作成が必要です。
以下、それぞれの方法について解説します。

### ローカルCA「local」の自動生成

初めてローカルRADIUSサーバーの設定を行うときには、「local」という名前（トラストポイント名）を持つローカルCAの作成が自動的に行われ、さらにローカルRADIUSサーバーの動作に必要なサーバー証明書も自動的に発行されます。
radius-server localコマンドの初回実行時に自動実行されるローカルCA関連コマンドは次のとおりです。

    crypto pki trustpoint local
    end
    crypto pki enroll local

これにより次のことが行われます。

1. crypto pki trustpointコマンドにより、「local」という名前のローカルCAを作成します（自己署名ルートCA証明書を発行）。
2. crypto pki enrollコマンドにより、ローカルCA「local」からローカルRADIUSサーバーの証明書（サーバー証明書）を発行します。

ローカルRADIUSサーバー機能を使用するときは、自動生成されるローカルCA「local」を必ず使用してください。
なお、ローカルCA「local」は、ローカルRADIUSサーバー以外の機能でも使用可能です。ただし、AMFネットワーク上でAT-Vista Manager EX（AVM EX）をTLSクライアント証明書で認証する場合、ローカルCA「local」は使えません。この用途には、後述する手順 にしたがい、「local」以外の名前でローカルCAを作成してください。

### ローカルCAの手動作成

ローカルRADIUSサーバーを使用しない場合など、ローカルCAを手動で作成するには次の手順を実行します。
このとき、ローカルCAに付ける名前（トラストポイント名）が「local」かそれ以外かによって手順が異なります。
「local」という名前は特別扱いされ、その他の場合より手順が簡略化されるため、以下では最初に「local」以外の場合を説明し、その後「local」の場合の手順を説明します。

#### 使用すべきトラストポイント名

使用するトラストポイント名は次の基準で選択してください。

- AMFネットワークにおいて、AT-Vista Manager EX（AVM EX）をTLSクライアント証明書で認証する場合
  および
- AMFアプリケーションプロキシーのホワイトリスト機能においてプロキシーノード・ホワイトリストサーバー間の通信（コントロールセッション）を暗号化する場合
  → 「local」以外の名前をお使いください。
- それ以外の機能を使用する場合
  → 「local」をお使いください。

AMFネットワーク上でAT-Vista Manager EX（AVM EX）をTLSクライアント証明書で認証する場合は、「local」以外のトラストポイント名を持つローカルCAが必要なため、後述する手順にしたがい、「local」以外のトラストポイント名を持つローカルCAを作成してください。
また、AMFアプリケーションプロキシーのホワイトリスト機能において、プロキシーノード・ホワイトリストサーバー間の通信（コントロールセッション）を暗号化する場合は、「local」以外の名前でトラストポイントを作成し、ローカルCAではなく外部CAを使用するように設定する必要があります。具体的な設定方法はAMF応用編をご覧ください。
それ以外の機能でローカルCAを使う場合は「local」のみがサポート対象になりますので、後述する手順にしたがい、「local」という名前のローカルCAを作成してください。

#### 「local」以外の手動作成

「local」以外の名前を持つローカルCAを作成するには、以下の手順を実行します。

> Note

> > 「local」以外の名前を持つローカルCAは、AMFネットワーク上でAT-Vista Manager EX（AVM EX）をTLSクライアント証明書で認証する場合にのみ使用できます（この用途には「local」以外を使う必要があります）。それ以外の機能でローカルCAを使う場合は、次節で述べる手順 にしたがい、「local」という名前でローカルCAを別途作成してください。

1. crypto pki trustpointコマンドで「local」以外の任意の名前を指定し、ローカルCAの名前を定義します。
   ここでは例として「myca」という名前のローカルCAを定義します。

       awplus(config)# crypto pki trustpoint myca ↓
       Created trustpoint "myca".
       awplus(ca-trustpoint)#

   crypto pki trustpointコマンドを実行すると、グローバルコンフィグモードからCAトラストポイントモードに移動します。
   この時点では、ローカルCAの名前が定義されただけで、CAが使う公開鍵ペアもルート証明書もまだ作成・発行されていません。
   そのことは、次のように show crypto pki trustpointコマンドやshow crypto pki certificatesコマンドでも確認できます。

       awplus(ca-trustpoint)# do show crypto pki trustpoint ↓
       --------------------
       Trustpoint "myca"
          Type            : Non-authenticated trustpoint

       awplus(ca-trustpoint)# do show crypto pki certificates ↓

2. 実際にローカルCAの公開鍵ペアを作成し、自己署名ルート証明書を発行するには、enrollmentコマンドで証明書の追加方法としてselfsigned（自己署名）を指定し、その後特権EXECモードのcrypto pki authenticateコマンドでローカルCAの名前（トラストポイント名）を指定します。

       awplus(ca-trustpoint)# enrollment selfsigned ↓
       awplus(ca-trustpoint)# end ↓
       awplus# crypto pki authenticate myca ↓
       Generating 2048-bit key for local CA...
       Successfully authenticated trustpoint "myca".

   これにより、ローカルCAの公開鍵ペア生成と自己署名ルート証明書の発行が行われ、ローカルCAの作成が完了します。
   これで、各機能が使用する証明書の発行準備が整いました。

#### 「local」の手動作成

ローカルRADIUSサーバーの初回設定時に自動生成されるのと同じトラストポイント名「local」は、ローカルCAを手動作成する場合にも特別扱いされ、作成手順が簡略化されます。
ローカルCA「local」を手動作成する場合の手順は次のとおりです。

1. crypto pki trustpointコマンドで「local」を指定します。

       awplus(config)# crypto pki trustpoint local ↓
       Created trustpoint "local".
       Generating 2048-bit key for local CA...
       Automatically authenticated trustpoint "local".

   ローカルCAの名前として「local」を指定した場合は、crypto pki trustpointコマンドを実行するだけで、ローカルCAの公開鍵ペア生成と自己署名ルート証明書の発行が行われ、ローカルCAの作成が完了します。
   すなわち、「local」以外のローカルCAを作成するときに、enrollmentコマンドでselfsigned（自己署名）を指定し、crypto pki authenticateコマンドを実行したのと同じことが、「local」の手動作成時にはcrypto pki trustpointコマンドだけで完了します。
   これで、各機能が使用する証明書の発行準備が整いました。

ローカルCA「local」は、各種機能で使用可能です。ただし、AMFネットワーク上でAT-Vista Manager EX（AVM EX）をTLSクライアント証明書で認証する場合、ローカルCA「local」は使えません。この用途には、前述の手順 にしたがい、「local」以外の名前でローカルCAを作成してください。

#### ローカルCAと証明書の確認

■ 作成したローカルCAの情報は、show crypto pki trustpointコマンドで確認できます。

    awplus# show crypto pki trustpoint ↓
    --------------------
    Trustpoint "myca"
       Type            : Self-signed certificate authority
       Root Certificate: B5AA9359 5A9B2833 785BAA15 C6DC803C 81446F6F
       Local Server    : The server is not enrolled to this trustpoint.

       Authentication and Enrollment Parameters
          Enrollment   : selfsigned

■ ローカルCAの証明書は、show crypto pki certificatesコマンドで確認できます。

    awplus# show crypto pki certificates ↓

    --------------------
    Trustpoint "myca" Certificate Chain
    --------------------
    Self-signed root certificate
       Subject     : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA050490000000000
       Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA050490000000000
       Valid From  : Nov  9 08:40:35 2017 GMT
       Valid To    : Nov  7 08:40:35 2027 GMT
       Fingerprint : B5AA9359 5A9B2833 785BAA15 C6DC803C 81446F6F

## サーバー証明書の発行

各機能で使用する本製品の証明書（サーバー証明書）を発行するには、次の手順を実行します。
なお、前述のとおり、ローカルRADIUSサーバーを使用する環境では、ローカルRADIUSサーバーの初回設定時にローカルCA「local」が自動作成され、また、ローカルRADIUSサーバーの動作に必要な本製品のサーバー証明書も自動的に発行されるため、以下の手順は基本的に不要ですが、ローカルRADIUSサーバーを使わない場合や、他の機能では別のローカルCAが発行したサーバー証明書を使いたい場合には以下の手順が必要です。

1. 本製品のサーバー証明書を発行するには、crypto pki enrollコマンドで発行元のローカルCAを指定します。
   たとえば、ローカルCA「local」を発行元として本製品のサーバー証明書を発行するには次のようにします。

       awplus# crypto pki enroll local ↓
       Generating 2048-bit key "server-default"...
       Successfully enrolled the local server.

   同コマンドの初回実行時には、「server-default」という名前で識別される本製品の公開鍵ペア（秘密鍵と公開鍵）が自動的に生成され、その公開鍵証明書をローカルCAの秘密鍵で署名して、サーバー証明書の発行が完了します。

発行したサーバー証明書の情報は、show crypto pki certificatesコマンドで確認できます。

    awplus# show crypto pki certificates ↓

    --------------------
    Trustpoint "local" Certificate Chain
    --------------------
    Server certificate
       Subject     : /O=AlliedWare Plus/CN=awplus
       Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA050490000000000
       Valid From  : Nov  9 09:04:48 2017 GMT
       Valid To    : Nov  8 09:04:48 2022 GMT
       Fingerprint : 61DEDC23 AFD1BCAA 1AC8575F EC3CC342 E99930DE

    Self-signed root certificate
       Subject     : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA050490000000000
       Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA050490000000000
       Valid From  : Nov  9 08:53:04 2017 GMT
       Valid To    : Nov  7 08:53:04 2027 GMT
       Fingerprint : 79DF0F8B DA5B190F A38AFDE9 9EEE5BD9 48FC8E6E

なお、その後、別の名前のローカルCAでサーバー証明書を発行する場合も、デフォルトでは同じ公開鍵ペア（「server-default」という名前で識別される公開鍵ペア）が使われます。その際、すでに「server-default」という公開鍵ペアが生成済みであればそれを使い、公開鍵ペア「server-default」が存在していない場合は新規に生成します。
ローカルCAごとに異なる公開鍵ペアのサーバー証明書を発行したい場合は、以下の手順で発行対象の公開鍵ペアを明示的に指定してからサーバー証明書を発行してください。
たとえば、ローカルCA「myca」からは、デフォルトの「server-default」とは異なる公開鍵ペアを対象にサーバー証明書を発行したい場合は、次のようにします。
なお、ここでは、ローカルCA「myca」は作成済みであると仮定します。

1. crypto pki trustpointコマンドで作成済みのローカルCA名「myca」を指定し、CAトラストポイントモードに入ります。

       awplus(config)# crypto pki trustpoint myca ↓

2. rsakeypairコマンドでサーバー証明書の発行対象とする公開鍵ペアの名前を指定します。このとき「server-default」以外の任意の名前を指定してください。
   ここでは例として、サーバーの公開鍵ペア名として「myserverkey」を指定します。

       awplus(ca-trustpoint)# rsakeypair myserverkey ↓

   > Note

   > > サーバー公開鍵ペアはデフォルトで2048ビット長になります。これを変更したい場合は、次のようにrsakeypairコマンドのオプションパラメーターで鍵の長さをビットで指定してください。有効範囲は1024～4096ビットです。

   > >     awplus(ca-trustpoint)# rsakeypair longserverkey 4096 ↓

3. 特権EXECモードに移動し、crypto pki enrollコマンドを実行して、ローカルCA「myca」からサーバー証明書を発行します。

       awplus# crypto pki enroll myca ↓
       Generating 2048-bit key "myserverkey"...
       Successfully enrolled the local server.

   これにより、デフォルトの「server-default」の代わりに、「myserverkey」という名前で識別される公開鍵ペアが生成され、この公開鍵を対象に本製品のサーバー証明書が発行されます。

## ユーザー証明書の発行と配布

ローカルRADIUSサーバー機能において、認証方式としてEAP-TLSを使用する場合は、ローカルCA機能を利用して登録ユーザーの電子証明書（ユーザー証明書）を発行し、ローカルCAの電子証明書（ルートCA証明書）とともに、該当ユーザーの使用するSupplicantにインストールする必要があります（RADIUSサーバーに対し、正当なユーザーであることを証明するため）。
■ ローカルRADIUSサーバーに登録しているユーザーの電子証明書を発行し、ユーザーに配布するには、次のようにします。

1. crypto pki enroll userコマンドで発行対象のユーザー名を指定します。これにより、該当ユーザーの証明書と秘密鍵が発行され、ローカルCA用のトラストポイントに格納されます。
   なお、同コマンドの実行時には、ユーザー証明書の書き出し時にファイルを暗号化するためのパスワードを聞かれるため、確認を含め2回同じパスワード文字列を入力してください。空文字列や「abort」を入力した場合、および、入力した文字列が一致しない場合は発行が中止されます。

       awplus# crypto pki enroll local user user11 ↓
       Enter an export passphrase, or "abort" to cancel.
       XXXXXXXXXXXX ↓（実際には表示されません）
       Enter the export passphrase again.
       XXXXXXXXXXXX ↓（実際には表示されません）
       Generating a user private key for "user1"...
       Successfully enrolled user "user1".
       The PKCS#12 file is ready to export.

2. 発行した証明書と秘密鍵をcrypto pki export pkcs12コマンドでPKCS#12形式のファイルに書き出します。書き出し先のファイル名は任意ですが、拡張子を.p12にしておくとSupplicantへの取り込み時に便利です。

       awplus# crypto pki export local pkcs12 user11 flash:/user11.p12 ↓

3. 書き出したPKCS#12形式ファイル（ここではflash:/user11.p12）をユーザーに渡し、Supplicantにインストールしてもらってください。その際、crypto pki enroll userコマンド実行時に指定したパスワードを安全な方法で伝えることも忘れないでください。

> Note

> > ローカルCAでは証明書失効リスト（CRL）の発行をサポートしていないため、ユーザー証明書を無効にするには、ローカルCAの再セットアップが必要となります（crypto pki trustpointコマンドをno形式、通常形式の順に実行後、機器を再起動する）。なお、ローカルCAを再セットアップすると、それ以前に発行した証明書はすべて無効になり、再発行が必要になるので注意してください。

> Note

> > バージョン5.4.6-1.1以降のファームウェアでCA証明書を作成し使用している場合、それより前のバージョンにダウングレードする時は証明書をクライアントに再配布する必要があります。

## ルートCA証明書の配布

本製品に接続する他の装置やソフトウェアが本製品の証明書（サーバー証明書）を検証するためには、ローカルCAの証明書（ルートCA証明書）をそれらにインストールしておく必要があります。
そのためには、ローカルCAの証明書をファイルに書き出し、該当装置/ソフトウェアの管理者に配布する必要があります。以下、その手順を説明します。

1. crypto pki export pemコマンドを実行して、ローカルCAの証明書をPEM形式のファイルに書き出します。書き出し先のファイル名は任意ですが、一般的には拡張子を.cerか.crtにしておくと他の装置やソフトウェアへの取り込み時に便利です。

       awplus# crypto pki export local pem flash:/localca.cer ↓

2. 書き出したPEM形式ファイル（ここではflash:/localca.cer）を該当装置/ソフトウェアの管理者に渡し、インストールを依頼してください。

> Note

> > バージョン5.4.6-1.1以降のファームウェアでCA証明書を作成し使用している場合、それより前のバージョンにダウングレードする時は証明書をクライアントに再配布する必要があります。

## ローカルCAの移行（電子証明書の書き出しと取り込み）

OpenVPNサーバーとして使用している既存のルーターを新ルーターに置き換えたい場合、既存ルーターからローカルCAの電子証明書（ルートCA証明書）と秘密鍵をファイルに書き出し、新ルーターに取り込むことでローカルCAの移行ができます。
これによって、新ルーターにて証明書の再発行、再配布をする必要がなくなります。
ローカルCAの移行は次の手順で行います。

1. （既存ルーター）
   ローカルCAの証明書と秘密鍵をPKCS#12形式のファイルに書き出します。
   これには、crypto pki export pkcs12コマンドを使います。
   書き出し時には秘密鍵を保護するためのパスフレーズを設定しますが、このパスフレーズは取り込み時に入力する必要があるため、忘れないようにしてください。
   ここでは、書き出したPKCS#12形式ファイルを、TFTPサーバー「172.16.10.70」にファイル名「cakeycert.p12」で保存（アップロード）しています。

       awplus# crypto pki export local pkcs12 ca tftp://172.16.10.70/cakeycert.p12 ↓
       Enter an export passphrase, or "abort" to cancel.
       XXXXXXXX ↓（実際には表示されません）
       Enter the export passphrase again.
       XXXXXXXX ↓（実際には表示されません）
       Copying...
       Successful operation

2. （新ルーター）
   ローカルRADIUSサーバー機能を有効にします。
   これには、radius-server localコマンドを使います。
   自動でローカルRADIUSサーバー証明書が発行されるため、これをshow crypto pki certificatesコマンドで確認します。

       awplus(config)# radius-server local ↓
       Created trustpoint "local".
       Generating 2048-bit key for local CA...
       Automatically authenticated trustpoint "local".
       Generating 2048-bit key for server...
       Automatically enrolled the local server to trustpoint "local".
       awplus(config-radsrv)# end ↓

       awplus# show crypto pki certificates ↓

       --------------------
       Trustpoint "local" Certificate Chain
       --------------------
       Server certificate
          Subject     : /O=Allied-Telesis/CN=AlliedwarePlusSystem
          Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA05236G153100015
          Valid From  : Apr  5 08:12:59 2017 GMT
          Valid To    : Apr  4 08:12:59 2022 GMT
          Fingerprint : 2539C03E 3B9D4967 982497C3 D1CA33ED 06AB2FF1

       Self-signed root certificate
          Subject     : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA05236G153100015
          Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA05236G153100015
          Valid From  : Apr  5 08:12:57 2017 GMT
          Valid To    : Apr  3 08:12:57 2027 GMT
          Fingerprint : 00AB18A5 D2C7FFE5 1736DC95 615193C8 A7BBAFBF

3. （新ルーター）
   手順1で書き出した既存ルーターのローカルCA証明書を取り込むため、手順2で確認した証明書を削除します。
   これには、no crypto pki certificateコマンドを使用します。
   同コマンドでは削除対象の証明書を指定するのに、show crypto pki certificatesコマンドで表示される Fingerprint 文字列で指定します。
   証明書の削除は、サーバー証明書、ローカルCA証明書の順に実行する必要があります。

       awplus# no crypto pki certificate local 2539C03E 3B9D4967 982497C3 D1CA33ED 06AB2FF1 ↓
       Subject     : /O=Allied-Telesis/CN=AlliedwarePlusSystem
       Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA05236G153100015
       Valid From  : Apr  5 08:12:59 2017 GMT
       Valid To    : Apr  4 08:12:59 2022 GMT
       Fingerprint : 2539C03E 3B9D4967 982497C3 D1CA33ED 06AB2FF1
       Deleted the certificate.

       awplus# no crypto pki certificate local 00AB18A5 D2C7FFE5 1736DC95 615193C8 A7BBAFBF ↓
       Subject     : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA05236G153100015
       Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCAA05236G153100015
       Valid From  : Apr  5 08:12:57 2017 GMT
       Valid To    : Apr  3 08:12:57 2027 GMT
       Fingerprint : 00AB18A5 D2C7FFE5 1736DC95 615193C8 A7BBAFBF
       Deleted the certificate.
       Deleted the trustpoint key.

4. （新ルーター）
   手順1でTFTPサーバーにアップロードしたローカルCA証明書のPKCS#12形式ファイルを取り込みます。
   これには、crypto pki import pkcs12コマンドを使います。
   取り込む際、手順1で設定したパスフレーズを入力してください。

       awplus# crypto pki import local pkcs12 ca tftp://172.16.10.70/cakeycert.p12 ↓
       Copying...
       Successful operation
       Enter the import passphrase.
       XXXXXXXX ↓（実際には表示されません）
       The certificate has been validated successfully.
       Successfully imported the trustpoint.

以上で新ルーターへのローカルCA証明書の取り込みが完了しました。
この後、既存ルーターで使用していたOpenVPNサーバーの設定を新ルーターに追加してください。
詳しくは「VPN」の「OpenVPN」をご覧ください。

## 証明書の有効期限が切れた場合

ローカルCAが発行する証明書の有効期限はそれぞれ以下のとおりです。

- サーバー証明書：5年
- ルートCA証明書：10年

上記期限が切れた場合、たとえばOpenVPNの接続ができなくなるため、以下の手順にしたがって新しい証明書を作成し、必要に応じてクライアントに配布してください。

### サーバー証明書の期限が切れた場合

サーバー証明書の期限のみが切れている場合、以下の手順でサーバー証明書の削除・再作成を実施します。

1. show crypto pki certificatesコマンドで証明書を確認します。

       awplus# show crypto pki certificates local ↓

        --------------------
        Trustpoint "local" Certificate Chain
        --------------------
        Server certificate
           Subject     : /O=Allied-Telesis/CN=AlliedwarePlusSystem
           Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCA000190G154600040
           Valid From  : Nov 14 04:52:46 2017 GMT
           Valid To    : Nov 13 04:52:46 2022 GMT
           Fingerprint : 98D695D5 F53D247C BE6EAD39 F5325CB5 1DCBC795

        Self-signed root certificate
           Subject     : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCA000190G154600040
           Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCA000190G154600040
           Valid From  : Nov 14 04:52:46 2017 GMT
           Valid To    : Nov 12 04:52:46 2027 GMT
           Fingerprint : 0AEF70A9 43B9DCC5 4CCA7771 2341872D 9321A2CF

2. no crypto pki certificateコマンドを実行し、サーバー証明書を削除します。

       awplus# no crypto pki certificate local 98D695D5 F53D247C BE6EAD39 F5325CB5 1DCBC795 ↓
        Subject     : /O=Allied-Telesis/CN=AlliedwarePlusSystem
        Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCA000190G154600040
        Valid From  : Nov 14 04:52:46 2017 GMT
        Valid To    : Nov 13 04:52:46 2022 GMT
        Fingerprint : 98D695D5 F53D247C BE6EAD39 F5325CB5 1DCBC795
        Deleted the certificate.

3. 起動時コンフィグにradius-server localコマンドを含まれていることを確認し、機器を再起動します。
   同コマンドが含まれていれば、起動時に crypto pki enrollコマンドが自動実行されて、新しいサーバー証明書が作成され、それ以降、クライアントからのOpenVPN接続が可能になります。

   > Note

   > > サーバー証明書の期限のみが切れた場合は、クライアントへルートCA証明書を再配布する必要はありません。

### ルートCA証明書の期限が切れた場合

ローカルCAのルートCA証明書の期限が切れた場合は、サーバー証明書も使用できなくなります。
そのため、この場合は以下の手順にしたがって両方を再作成する必要があります。

1. show crypto pki certificatesコマンドで証明書を確認します。

       awplus# show crypto pki certificates local ↓

        --------------------
        Trustpoint "local" Certificate Chain
        --------------------
        Server certificate
           Subject     : /O=Allied-Telesis/CN=AlliedwarePlusSystem
           Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCA000190G154600040
           Valid From  : Nov 13 04:57:19 2022 GMT
           Valid To    : Nov 12 04:57:19 2027 GMT
           Fingerprint : 70483113 CC6EF618 4B18C838 2CDD8AA4 05BBD1A5

        Self-signed root certificate
           Subject     : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCA000190G154600040
           Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCA000190G154600040
           Valid From  : Nov 14 04:52:46 2017 GMT
           Valid To    : Nov 12 04:52:46 2027 GMT
           Fingerprint : 0AEF70A9 43B9DCC5 4CCA7771 2341872D 9321A2CF

2. no crypto pki certificateコマンドを実行し、サーバー証明書、ルートCA証明書の順に削除します。

       awplus# no crypto pki certificate local 70483113 CC6EF618 4B18C838 2CDD8AA4 05BBD1A5 ↓
        Subject     : /O=Allied-Telesis/CN=AlliedwarePlusSystem
        Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCA000190G154600040
        Valid From  : Nov 13 04:57:19 2022 GMT
        Valid To    : Nov 12 04:57:19 2027 GMT
        Fingerprint : 70483113 CC6EF618 4B18C838 2CDD8AA4 05BBD1A5
        Deleted the certificate.

       awplus# no crypto pki certificate local 0AEF70A9 43B9DCC5 4CCA7771 2341872D 9321A2CF ↓
        Subject     : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCA000190G154600040
        Issuer      : /O=Allied Telesis, Inc./CN=AlliedWarePlusCA000190G154600040
        Valid From  : Nov 14 04:52:46 2017 GMT
        Valid To    : Nov 12 04:52:46 2027 GMT
        Fingerprint : 0AEF70A9 43B9DCC5 4CCA7771 2341872D 9321A2CF
        Deleted the certificate.
        Deleted the trustpoint key.

3. 起動時コンフィグにradius-server localコマンドを含まれていることを確認し、機器を再起動します。
   同コマンドが含まれていれば、起動時に crypto pki trustpointコマンドとcrypto pki enrollコマンドが自動実行されて、新しいルートCA証明書とサーバー証明書が作成されます。
4. crypto pki export pemコマンドを実行して、ローカルCAの証明書をPEM形式のファイルに書き出します。

       awplus# crypto pki export local pem cacert.pem ↓

5. 書き出したPEM形式ファイル（ここではcacert.pem）をOpenVPNクライアントに配布してください。
6. 以上で、クライアントからのOpenVPN接続が可能になります。

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1