[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip vrf forwarding

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / VRF-Lite

`(config-if)# [no] ip vrf forwarding VRFNAME`

VRFインスタンスをインターフェースに割り当てる。
no形式で実行した場合は割り当てを解除する。

### パラメーター

`VRFNAME` | VRFインスタンス名

### 使用例

    awplus# config terminal ↓
    awplus(config)# interface vlan10 ↓
    awplus(config-if)# ip vrf forwarding blue ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip vrf forwarding（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip vrf（グローバルコンフィグモード）
show ip vrf（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1