[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# area virtual-link

モード: OSPFv3モード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-router)# area AREAID virtual-link A.B.C.D [dead-interval <1-65535>] [hello-interval <1-65535>] [retransmit-interval <1-65535>] [transmit-delay <1-65535>] [instance-id <0-255>]`

`(config-router)# no area AREAID virtual-link A.B.C.D [dead-interval] [hello-interval] [retransmit-interval] [transmit-delay]`

（ABRでのみ有効）仮想リンクを設定する。仮想リンクの設定はリンク両端のルーターで行わなくてはならない。
no形式でオプションを指定しなかった場合は、仮想リンクの設定を削除する。
no形式でオプションを指定した場合は、指定したオプションをオフにする。

### パラメーター

`AREAID` | 通過エリアのOSPFエリアID。通過エリアは通常エリアでなくてはならない。次のいずれかの形式で指定する
| `<0-4294967295>` | 単一10進数形式（例：1）
| `A.B.C.D` | IPアドレス形式（例：0.0.0.1）
`A.B.C.D` | 仮想リンクの対向に位置するABRのルーターID
`dead-interval <1-65535>` | HelloパケットのRouter Dead Intervalタイマー（秒）。隣接ルーターからHelloパケットを受信できなくなったときに、隣接ルーターがダウンしたと判断するまでの時間を示す。同一ネットワーク上のすべてのルーターに同じ値を設定する必要がある。最小値はHelloパケットの送信間隔（Hello Interval）×2、推奨値はHello Interval×4。初期値は40
`hello-interval <1-65535>` | Helloパケットの送信間隔（Hello Interval）（秒）。同一ネットワーク上のすべてのルーターに同じ値を設定する必要がある。初期値は10
`retransmit-interval <1-65535>` | データベース記述パケット（タイプ2）、リンク状態要求パケット（タイプ3）、リンク状態更新パケット（タイプ4）の再送間隔（秒）。隣接ルーター間のパケット往復時間よりも十分に大きな値でなくてはならない。LANでは5秒が標準的。初期値は5秒
`transmit-delay <1-65535>` | リンク状態更新パケットの送信遅延時間（秒）。同パケットに含まれるLSAのエージフィールドはこの値だけ増分される。LANでは通常1に設定される。初期値は1
`instance-id <0-255>` | インターフェースインスタンスID。インスタンスIDが一致するルーターのインターフェースとのみ経路情報を交換する。初期値は0

### 使用例

■ ルーター10.10.10.1と10.10.10.5の間に仮想リンクを作成する。通過エリアは1。通過エリア1は通常エリアでなくてはならない。

- ルーター10.10.10.1側

      awplus(config-router)# area 1 virtual-link 10.10.10.5 ↓

- ルーター10.10.10.5側

      awplus(config-router)# area 1 virtual-link 10.10.10.1 ↓

### コマンドツリー

    router ipv6 ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- area virtual-link（OSPFv3モード）

### 関連コマンド

area virtual-link authentication ipsec（OSPFv3モード）
area virtual-link encryption ipsec（OSPFv3モード）
show ipv6 ospf（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf neighbor（非特権EXECモード）
show ipv6 ospf virtual-links（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1