[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# wds

モード: 無線LANコントローラーモード --> WDS設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / WDS接続設定

`(config-wireless)# [no] wds <1-65535>`

WDS接続設定を編集するためのWDS設定モードに移動する。
このとき、指定したWDS接続設定がまだ存在していない場合は新規作成する。
no形式で実行した場合は、指定したWDS接続設定を削除する。

### パラメーター

`<1-65535>` | WDS接続設定番号

### コマンドツリー

    wireless (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- wds（無線LANコントローラーモード）
             |
             +- enable（WDS設定モード）
             +- peer（WDS設定モード）
             +- security（WDS設定モード）
             +- ssid（WDS設定モード）

### 関連コマンド

show wireless wds（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1