[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# clear isakmp sa

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`# clear [crypto] isakmp sa [peer PEER] [force]`

ISAKMP SAを削除する。

### パラメーター

`crypto` | セキュリティー関連コマンドであることを示すキーワード。省略可能
`peer PEER` | 対向装置のISAKMP ID。次のいずれかの指定が可能。省略時はすべてのISAKMP SAを削除する
| `HOSTNAME` | 対向装置のホスト名またはユーザー付きホスト名（tunnel remote name）
| `A.B.C.D` | 対向装置のIPv4アドレス（tunnel destination）
| `X:X::X:X` | 対向装置のIPv6アドレス（tunnel destination）
`force` | 強制削除オプション。本オプションを指定した場合は、Deleteペイロードを送信せずにISAKMP SAを削除する

### 使用例

■ すべてのISAKMP SAを削除する。

    awplus# clear isakmp sa ↓

■ 対向装置10.2.2.2との間で確立しているISAKMP SAを削除する。

    awplus# clear isakmp sa peer 10.2.2.2 ↓

■ 対向装置「mypeer@example.com」との間で確立しているISAKMP SAを削除する。

    awplus# clear isakmp sa peer mypeer@example.com ↓

### 関連コマンド

crypto isakmp key（グローバルコンフィグモード）
show isakmp sa（特権EXECモード）
tunnel destination（インターフェースモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）
tunnel remote name（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1