[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show wireless network

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 無線ネットワーク設定

`> show wireless network [<1-65535>|all] [brief]`

無線ネットワークの設定内容を表示する。

### パラメーター

`<1-65535>` | 無線ネットワーク設定番号。カンマ、ハイフン区切りで複数指定が可能。本パラメーター指定時は指定したネットワークだけを表示する。省略時はallを指定したのと同じ動作となる
`all` | すべてのネットワークを表示する（省略時動作）
`brief` | 無線ネットワークの情報を簡潔に表示させたいときに指定する。省略時は詳細な情報が表示される

### 使用例

    awplus> show wireless network 10 ↓
    Network ID 10:
     Description ...................
     Assigned VLAN ID .............. 10
     SSID .......................... wnet10
     Hide SSID ..................... -
     Emergency Mode ................ Disable
     Band-Steering ................. Disable
     Security ID ................... 10
      Security Mode ................ wpa-personal
     MAC-Auth
      RADIUS group .................
      Username
       Separator ................... hyphen
       Character Case .............. lower-case
      Password .....................
     RADIUS group for Web-Auth .....
     Wireless MAC filter ........... Enable
     Captive portal ................ Enable
      Authentication Mode .......... click-through
      RADIUS group .................
      RADIUS Accounting ............ Disable
      External Page URL ............
      Redirect URL .................
      Session keep ................. Enable
      Page proxy URL ...............
      Walled Garden Entries ........ 0

    awplus> show wireless network brief ↓
    ID    VLAN SSID                             H E  Sec ID MAC-Auth Web-Auth
    ----- ---- -------------------------------- - -- ------ -------- --------
       10   10 wnet10                           - -      10        -        -
       20   20 wnet20                           - -      20        -        -

### 関連コマンド

network（無線LANコントローラーモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1