[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# subnet-mask

モード: DHCPモード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPサーバー

`(dhcp-config)# subnet-mask W.X.Y.Z`

`(dhcp-config)# no subnet-mask`

DHCPクライアントに提供するIP設定情報のうち、「subnet-mask」（オプションコード1。該当クライアントが使用すべきサブネットマスクを通知する）の内容を設定する。
サブネットマスクの情報は1つしか設定できない。本コマンドを複数回実行した場合は、最後に設定したサブネットマスクの情報がクライアントに提供される。
no形式で実行した場合は、subnet-maskの設定を削除する。

### パラメーター

`W.X.Y.Z` | サブネットマスク

### 使用例

■ サブネットマスクとして「255.255.255.0」を通知するよう設定する。

    awplus(dhcp-config)# subnet-mask 255.255.255.0 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでサブネットマスクの情報が設定されていない場合は、networkコマンドで設定したネットワークアドレスのマスクがサブネットマスクとして通知される。

### コマンドツリー

    ip dhcp pool (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- subnet-mask（DHCPモード）

### 関連コマンド

network（DHCPモード）
range（DHCPモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1