[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# spanning-tree hello-time

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# spanning-tree hello-time <1-10>`

`(config)# no spanning-tree forward-time hello-time max-age`

ハロータイムを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-10>` | ハロータイム。ルートブリッジがBPDU（Bridge Protocol Data Unit）を送信する間隔（秒）。初期値は2秒

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree hello-time（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
spanning-tree max-age（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1