[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# service pim6

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# [no] service pim6`

PIM-SMv6サービスを有効にする。
no形式で実行した場合はPIM-SMv6サービスを無効にする。
初期設定は有効。

### 注意・補足事項

■ 本コマンドでサービスを有効から無効に変更した場合は、設定保存後に再起動すること。無効から有効に変更した場合は再起動不要。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- service pim6（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1