[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# key-string

モード: キーチェーン・キーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（RIP）

`(config-keychain-key)# key-string TEXTLINE`

`(config-keychain-key)# no key-string`

RIPバージョン2の認証機能で用いるキーチェーン（鍵束。認証鍵のセット）を構成する鍵の値（パスワード）を設定する。
no形式で実行した場合は鍵の値を削除する。

### パラメーター

`TEXTLINE` | RIPバージョン2で認証を行うときのパスワード。パスワード認証の場合は、キーチェーン内のパスワード集合が認証相手と同じであれば、鍵番号は異なっていてもよい。MD5認証の場合は、鍵番号とパスワードの組み合わせが認証相手と同じでなくてはならない。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ キーチェーンnet17keysの鍵番号1の値（パスワード）を設定する。

    awplus(config)# key chain net17keys ↓
    awplus(config-keychain)# key 1 ↓
    awplus(config-keychain-key)# key-string Gnpaf7u8ya! ↓

### コマンドツリー

    key (キーチェーンモード)
        |
        +- key-string（キーチェーン・キーモード）

### 関連コマンド

ip rip authentication key-chain（インターフェースモード）
ip rip authentication mode（インターフェースモード）
key（キーチェーンモード）
key chain（グローバルコンフィグモード）
show ip protocols rip（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1