[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# url-filter

モード: グローバルコンフィグモード --> URLフィルターモード
カテゴリー: UTM / URLフィルター

`(config)# [no] url-filter`

URLフィルター（URLブラックリスト）機能の設定を行うため、URLフィルターモードに移行する。
no形式で実行した場合は、URLフィルターモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ URLフィルター機能の設定を開始する。

    awplus(config)# url-filter ↓
    awplus(config-url-filter)#

■ URLフィルターモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no url-filter ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- url-filter（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- blacklist（URLフィルターモード）
             +- log url-requests（URLフィルターモード）
             +- protect（URLフィルターモード）
             +- whitelist（URLフィルターモード）

### 関連コマンド

show url-filter（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1