[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# enable

モード: APプロファイル・無線モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof-radio)# [no] enable`

対象APプロファイルの対象無線インターフェースにおける無線電波の送受信を有効にする。
no形式で実行した場合は無線電波の送受信を無効にする。
初期設定は無効。

### コマンドツリー

    radio (APプロファイルモード)
        |
        +- enable（APプロファイル・無線モード）

### 関連コマンド

force-disable（AP登録・無線モード）
hwtype（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1