[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show interface status

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`> show interface [IFRANGE] status`

指定したインターフェースの情報を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | インターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。種類の異なるインターフェースを混在させてもよい。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus> show interface status ↓
    Port       Name               Status           Vlan Duplex   Speed Type
    port1.0.1                     connected            1 a-full  a-1000 1000BASE-T
    port1.0.2                     notconnect           1 auto      auto 1000BASE-T
    port1.0.3                     notconnect           1 auto      auto 1000BASE-T
    port1.0.4                     notconnect           1 auto      auto 1000BASE-T
    ...
    eth2                          notconnect        none auto      auto 1000BASE-T
    eth1                          connected         none a-full   a-100 1000BASE-T

> Note

> > 表示される内容は製品によって異なります。

表 1
Port | インターフェース名
Name | インターフェースの説明文
Status | インターフェースのステータス。connected（リンクアップ）、notconnect（リンクダウン）、disabled（シャットダウン）
Vlan | 所属VLAN。タグなしポート（アクセスポート）では所属先のタグなしVLAN IDが表示される。タグ付きポート（トランクポート）ではtrunkと表示される。Ethernetインターフェースではnoneと表示される
Duplex | Statusがconnectedのインターフェースでは、実際のデュプレックスモードが表示される。先頭に「a-」が付いている場合は、オートネゴシエーションによって決定されたモードであることを示す。Statusがnotconnect、disabledのインターフェースでは、設定されたデュプレックスモードが表示される
Speed | Statusがconnectedのインターフェースでは、実際の通信速度が表示される。先頭に「a-」が付いている場合は、オートネゴシエーションによって決定された通信速度であることを示す。Statusがnotconnect、disabledのインターフェースでは、設定された通信速度が表示される
Type | インターフェースのメディアタイプ

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはLANポート（port1.0.1～port1.0.8）、WANポート（eth1、eth2）、トランクグループ（saX, poX）に対してのみ有効。

### 関連コマンド

description（インターフェースモード）
duplex（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
shutdown（インターフェースモード）
speed（インターフェースモード）
vlan（VLANモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1