[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# tunnel openvpn authentication

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / OpenVPN

`(config-if)# tunnel openvpn authentication {sha1|sha256}`

`(config-if)# no tunnel openvpn authentication`

対象OpenVPNトンネルインターフェースで使用するデータチャンネルのメッセージ認証アルゴリズムを設定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はsha1。

### パラメーター

`sha1` | SHA1。初期設定
`sha256` | SHA256

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel openvpn authentication（インターフェースモード）

### 関連コマンド

tunnel mode openvpn tap（インターフェースモード）
tunnel mode openvpn tun（インターフェースモード）
tunnel openvpn cipher（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1