[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip igmp source-address-check

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# [no] ip igmp source-address-check`

対象インターフェースにおいて、IGMPパケット（Report/Leaveメッセージ）の始点アドレスチェックを有効にする。
no形式で実行した場合は始点アドレスチェックを無効にする。
初期設定は有効。
始点アドレスチェックが有効なIGMPインターフェースでは、IGMP Reportメッセージの始点IPアドレスをチェックし、インターフェースが所属するサブネットのアドレス範囲外だった場合は該当メッセージを破棄する。

### 注意・補足事項

■ 始点IPアドレス0.0.0.0のIGMPパケットはチェック対象外となる（アドレスチェックの有効・無効にかかわらず受け入れる）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp source-address-check（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1