[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# bcast-key-refresh-interval

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# bcast-key-refresh-interval <0-86400>`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no bcast-key-refresh-interval`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、接続している無線クライアントに送信するブロードキャスト（グループ）キーの更新間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は0（更新しない）。

### パラメーター

`<0-86400>` | ブロードキャストキーの更新間隔（秒）。0を指定した場合はキーを更新しない。初期値は0

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- bcast-key-refresh-interval（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1