[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip-reputation

モード: グローバルコンフィグモード --> IPレピュテーションモード
カテゴリー: UTM / IPレピュテーション

`(config)# [no] ip-reputation`

IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能の設定を行うためIPレピュテーションモードに移行する。
no形式で実行した場合はIPレピュテーションモードで行った設定をすべて削除する。この場合は、グローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### 使用例

■ IPレピュテーションの設定を開始する。

    awplus(config)# ip-reputation ↓
    awplus(config-ip-reputation)#

■ IPレピュテーションモードで行った設定をすべて削除する。

    awplus(config)# no ip-reputation ↓

### 注意・補足事項

■ IPレピュテーション（IPアドレスブラックリスト）機能はAT-AR2050Vでは使用できません。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip-reputation（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- category action（IPレピュテーションモード）
             +- protect（IPレピュテーションモード）
             +- provider（IPレピュテーションモード）
             +- update-interval（IPレピュテーションモード）
             +- whitelist（IPレピュテーションモード）

### 関連コマンド

show ip-reputation（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1