[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# over-the-ds enable

モード: WPAパーソナル設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-psnl)# [no] over-the-ds enable`

高速ローミングの設定において、分散システム（DS）を介した認証要求を有効にする。
no形式で実行した場合は、分散システム（DS）を介した認証要求を無効にする。
初期設定は無効。
有効時、無線クライアントは、現在接続している無線APを介して移行先の無線APへ認証要求を行う（Over The DS）。
無効時、無線クライアントは、無線を介して直接移行先の無線APへ認証要求を行う（Over The Air）。

### 注意・補足事項

■ 本設定はAT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402、AT-TQm1402に対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対しては意味を持たない。

### コマンドツリー

    security mode wpa-personal (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- over-the-ds enable（WPAパーソナル設定モード）

### 関連コマンド

aes-key（WPAパーソナル設定モード）
fast-transition enable（WPAパーソナル設定モード）
mobility-domain（WPAパーソナル設定モード）
r0-key-lifetime（WPAパーソナル設定モード）
radio-resource-management enable（WPAパーソナル設定モード）
wireless-network-management enable（WPAパーソナル設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1