[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show atmf local area nodes

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf local area nodes [NODENAME]`

ローカルエリアのノード情報を表示する。

### パラメーター

`NODENAME` | ノード名

### 使用例

    SBx81# show atmf local area nodes ↓

    Area Node Information:
    Node    Device              ATMF                              Node
    Name    Type                Master    SC           Parent     Depth
     ----------------------------------------------------------------------------
    Starlet x210-24GT            N         N           camry       1
    camry   x610-24Ts-POE+       Y         N           none        0

    Wellington node count 2

表 1
Node Name | AMFノード名
Device Type | ノードの機種名
ATMF Master | マスターかどうか。Y（マスター）、N（メンバー）のいずれか
SC | ノードの形態。C（シャーシ構成）、S（VCS構成）、N（単体構成）のいずれか
Parent | 上位ノード名（マスターに近いノードの名前）。マスターではnone（なし）と表示される
Node Depth | マスターからの距離（ホップ数）。マスターは0、マスター直下のノードは1というように数える。ただし、AMFクロスリンクで接続したノードはすべて同じ距離となる

### 関連コマンド

show atmf area（特権EXECモード）
show atmf area nodes（特権EXECモード）
show atmf local area nodes-detail（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1