[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# auth max-supplicant

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# auth max-supplicant <2-1024>`

`(config-if)# no auth max-supplicant`

対象スイッチポートにおいて通信可能なSupplicantの最大数を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<2-1024>` | Supplicantの最大数。初期値は1024

### 注意・補足事項

■ 本コマンドを実行するには、あらかじめ対象インターフェースでポート認証機能を有効にしておく必要がある。
■ 本コマンドの設定は、ホストモード（auth host-modeコマンド）がMulti-HostモードかMulti-Supplicantモードのときだけ有効（Single-Hostモードでは、もともと1台のSupplicantしか通信できない）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- auth max-supplicant（インターフェースモード）

### 関連コマンド

auth host-mode（インターフェースモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show auth（特権EXECモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1