[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ppp password

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# ppp password WORD`

`(config-if)# no ppp password`

対象PPPインターフェースで使用するPPP接続用のパスワードを設定する。
no形式で実行した場合はPPP接続パスワードの情報を削除する。
初期状態は未設定。
PPP接続用ユーザー名はppp usernameコマンドで設定する。

### パラメーター

`WORD` | PPPパスワード。最大255文字。スペースを含むASCII印刷可能文字を使用可能

### 使用例

■ ppp0インターフェースにおいて、PPP接続用パスワードとしてhEyU!2fAtを使うよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ppp password hEyU!2fAt ↓

■ ppp0インターフェースで使用するPPP接続用パスワードの設定を削除する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# no ppp password ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ppp password（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ppp authentication refuse（インターフェースモード）
ppp username（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1