[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# host

モード: ゾーン・ネットワークモード --> ゾーン・ネットワーク・ホストモード
カテゴリー: UTM / エンティティー定義

`(config-network)# [no] host NAME`

対象ネットワーク内に指定した名前のホスト定義を新規作成し、その内容を編集するためのホストモードに移動する。または、既存のホスト定義を編集するためのホストモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した名前のホスト定義を削除する。この場合はネットワークモードのまま移動しない。
UTM機能では各種ルールの条件指定に下記2要素を使うが、「ホスト」はこのうちの「エンティティー」を構成する第3レベル（最下位）要素であり、1個以上のIPv4/IPv6アドレスと関連付けて使用する（ip address/ipv6 address）。

- エンティティー（通信主体）：IP/IPv6アドレスの情報。送信元、宛先の指定に使う
- アプリケーション：プロトコルタイプ、TCP/UDPポートなどの情報。通信の種類（アプリケーション）を指定するために使う

エンティティーの詳細については、解説編を参照。

### パラメーター

`NAME` | ホスト定義名。最大64文字。使用可能文字は半角英数とハイフン（-）、アンダースコア（_）。大文字小文字を区別する

### 使用例

■ ゾーン「dmz」内のネットワーク「servernet」配下にホスト定義「web」を作成する。

    awplus(config)# zone dmz ↓
    awplus(config-zone)# network servernet ↓
    awplus(config-network)# ip subnet 172.16.10.0/24 ↓
    awplus(config-network)# ipv6 subnet 2001:db8:1000:10::/64 ↓
    awplus(config-network)# host web ↓

■ ゾーン「dmz」内のネットワーク「servernet」配下のホスト定義「web」を削除する。

    awplus(config)# zone dmz ↓
    awplus(config-zone)# network servernet ↓
    awplus(config-network)# no host web ↓

### コマンドツリー

    network (ゾーンモード)
        |
        +- host（ゾーン・ネットワークモード）
             |
             +- ip address（ゾーン・ネットワーク・ホストモード）
             +- ipv6 address（ゾーン・ネットワーク・ホストモード）

### 関連コマンド

show entity（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1