[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show atmf authorization provisional

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: アライドテレシスマネージメントフレームワーク（AMF） / コマンド

`# show atmf authorization provisional`

AMFセキュアモード（atmf secure-mode）における事前認証（atmf authorize provision）済みノードの情報を表示する。
セキュアモード無効時はエラーとなる。
本コマンドはマスターでのみ有効。

### 使用例

■ 事前認証済みノードの一覧を表示する。

    SBx81a# show atmf authorization provisional ↓

     ATMF Provisional Authorization:

      Area - Node Name                     Start                   Timeout
      or MAC Address        Interface      Time                    Minutes
    ------------------------------------------------------------------------------
      3333.4444.5555                       5 Sep 2016 02:35:54     3
      1111.2222.3333                       5 Sep 2016 02:35:24     60
      A - FSW255            port1.0.3      5 Sep 2016 02:35:06     60

### 関連コマンド

atmf authorize provision（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1