[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show ip pim sparse-mode mroute

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / PIM

`> show ip pim sparse-mode mroute [[ADDRESSES] [detail] | brief]`

（PIM-SM）PIM-SM経路表を表示する。

### パラメーター

`ADDRESSES` | IPアドレス。次のいずれかの形式で指定する。指定時は指定したアドレスと合致するエントリーだけを表示する。省略時はすべてのエントリーを表示する
| `GROUP :=` | `A.B.C.D`
|  | マルチキャストグループアドレス
| `SOURCE :=` | `A.B.C.D`
|  | マルチキャスト送信者のIPアドレス
| `GROUP SOURCE :=` | `A.B.C.D A.B.C.D`
|  | マルチキャストグループアドレスとマルチキャスト送信者のIPアドレス
| `SOURCE GROUP :=` | `A.B.C.D A.B.C.D`
|  | マルチキャスト送信者のIPアドレスとマルチキャストグループアドレス
`detail` | 詳細な情報を表示する
`brief` | PIM-SM経路表に関するサマリーを表示する

### 使用例

    awplus> show ip pim sparse-mode mroute 239.1.1.1 ↓
     (*, 239.1.1.1)
     RP: 10.1.0.241
     RPF nbr: 10.0.0.241
     RPF idx: vlan1500
     Upstream State: JOINED
     FCR:

     (192.168.2.121, 239.1.1.1)
     RPF nbr: 10.0.0.241
     RPF idx: vlan1500
     SPT bit: 1
     Upstream State: JOINED

     (192.168.2.121, 239.1.1.1, rpt)
     RP: 10.1.0.241
     RPF nbr: 10.0.0.241
     RPF idx: vlan1500
     Upstream State: NOT PRUNED

    awplus> show ip pim sparse-mode mroute 239.1.2.3 detail ↓
    (*, 239.1.2.3) Uptime: 00:06:06
      RP: 192.168.40.1, RPF nbr: 192.168.30.254, RPF idx: vlan30
      Upstream:
       State: JOINED, SPT Switch: Disabled, JT Expiry: 54 secs
       Macro state: Join Desired,
      Downstream:
       vlan20:
         State: NO INFO, ET: off, PPT: off
         Assert State: NO INFO, AT: off
          Winner: 0.0.0.0, Metric: 4294967295l, Pref: 4294967295l, RPT bit: on
         Macro state: Could Assert, Assert Track
      Local Olist:
       vlan20

    (192.168.10.2, 239.1.2.3) Uptime: 00:05:55
      RPF nbr: None, RPF idx: None
      Upstream:
       State: JOINED, SPT Bit: on, JT: off, KAT Expiry: 65 secs
       Macro state: Join Desired, Could Reg,
      Downstream:
       Register:
         State: JOINED, ET: off, PPT: off
         Assert State: NO INFO, AT: off
          Winner: 0.0.0.0, Metric: 4294967295l, Pref: 4294967295l, RPT bit: on
         Macro state: Could Assert, Assert Track
       vlan30:
         State: JOINED, ET Expiry: 176 secs, PPT: off
         Assert State: I AM WINNER, AT Expiry: 176 secs
          Winner: 192.168.30.1, Metric: 0l, Pref: 0l, RPT bit: off
         Macro state: Could Assert, Assert Track
      Join Olist:
       Register, vlan30
      Inherited Olist:
       Register, vlan30, vlan20

    (192.168.10.2, 239.1.2.3, rpt) Uptime: 00:05:55
      RP: 192.168.40.1, RPF nbr: 192.168.30.254, RPF idx: vlan30
      Upstream:
       State: PRUNED, OT: off
       Macro state: RPT Join, Prune Desired,
      Downstream:
      Inherited Olist:
       vlan20

### 関連コマンド

ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip mroute（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1