[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# led enable

モード: APプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / AP共通設定（APプロファイル）

`(config-wireless-ap-prof)# [no] led enable`

対象APプロファイルを適用するアクセスポイントのLED表示を有効にする。
no形式で実行した場合はLED表示を無効にする。
初期設定は有効。

### コマンドツリー

    ap-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- led enable（APプロファイルモード）

### 関連コマンド

hwtype（APプロファイルモード）
show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1