[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# indicator

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# indicator <1-2> {on|off}`

本体前面 FUNCTION LED（FNC1、FNC2）の点灯・消灯を切り替える。
本コマンドは、トリガー機能と組み合わせて各種の状態表示に FUNCTION LED を利用するためのもの。

### パラメーター

`<1-2>` | FUNCTION LEDの番号。1（FNC1 LED）、2（FNC2 LED）のいずれかを指定する
`on` | 指定したLEDを点灯状態にする
`off` | 指定したLEDを消灯状態にする

### 使用例

■ FNC1 LEDを点灯する。

    awplus# indicator 1 on ↓

■ FNC1 LEDを消灯する。

    awplus# indicator 1 off ↓

### 関連コマンド

script（トリガーモード）
trigger（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1