[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# spanning-tree errdisable-timeout enable

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config)# [no] spanning-tree errdisable-timeout enable`

（RSTP）BPDUガード機能によって無効化されたエッジポートを、一定時間後に自動的に再有効化するよう設定する。
no形式で実行した場合は、自動的に再有効化しないよう設定する。
初期設定では自動的に再有効化しない。
再有効化するまでの時間は初期設定では300秒。この時間はspanning-tree errdisable-timeout intervalコマンドで変更できる。

### 使用例

■ BPDUガード機能によって無効化されたエッジポートの自動再有効化機能を有効にする。

    awplus(config)# spanning-tree errdisable-timeout enable ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- spanning-tree errdisable-timeout enable（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show spanning-tree（非特権EXECモード）
shutdown（インターフェースモード）
spanning-tree autoedge（インターフェースモード）
spanning-tree edgeport（インターフェースモード）
spanning-tree errdisable-timeout interval（グローバルコンフィグモード）
spanning-tree portfast（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（インターフェースモード）
spanning-tree portfast bpdu-guard（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1