[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ha associate

モード: VRRPモード
カテゴリー: IP / VRRP

`(config-router)# [no] ha associate [wan-bypass <1-2>]`

対象バーチャルルーターにおいて、VRRPの状態に応じてバイパスポートのリレー制御やHA LEDの制御を行うHA（High Availability）モードを有効化する。また、制御対象のバイパスポートを指定する。
no形式で実行した場合はHAモードを無効化する。あるいは、指定したバイパスポートを制御対象から外す。
初期設定は無効。

### パラメーター

`wan-bypass <1-2>` | HAモードで制御するバイパスポートの番号。指定したバイパスポートは、VRRPの状態がマスターならリレー無効、バックアップなどマスター以外の状態ならリレー有効となる。本パラメーターを指定しない場合はHAモードのみ有効な状態となり、すべてのバイパスポートがリレー無効で固定される

### 使用例

■ vlan10上のバーチャルルーター（VRID=10）でHAモードを有効化し、バイパスポート1のリレー制御を行うよう設定する。
これは、バイパスポート1経由で他装置にWAN接続をリレーする初期バックアップルーター向けの設定（自装置のバイパスポートを使う場合の設定）。

    awplus(config)# router vrrp 10 vlan10 ↓
    awplus(config-router)# ha associate wan-bypass 1 ↓

■ vlan10上のバーチャルルーター（VRID=10）でHAモードのみ有効化する。この場合、バイパスポートはリレー無効で固定される。
これは、他装置のバイパスポート経由でWANに接続している初期マスタールーター向けの設定（自装置のバイパスポートは使わない場合の設定）。

    awplus(config)# router vrrp 10 vlan10 ↓
    awplus(config-router)# ha associate ↓

■ vlan10上のバーチャルルーター（VRID=10）でHAモードを無効化する。

    awplus(config)# router vrrp 10 vlan10 ↓
    awplus(config-router)# no ha associate ↓

### 注意・補足事項

■ 手動でバイパスポートのリレーを有効化している（wan-bypassコマンド）場合、本コマンドは使用できない。

### コマンドツリー

    router ipv6 vrrp (グローバルコンフィグモード)
    router vrrp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ha associate（VRRPモード）

### 関連コマンド

circuit-failover（VRRPモード）
show vrrp（非特権EXECモード）
wan-bypass（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1