[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# fast-transition enable

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# [no] fast-transition enable`

対象セキュリティー設定（WPAエンタープライズ）において、IEEE 802.11r による高速移行（高速ローミング）を有効にする。
no形式で実行した場合は高速移行を無効にする。
初期設定は無効。
有効時は、無線クライアントが接続中の無線APから別の無線APに移動する際IEEE 802.11rによる高速移行が可能になる。

### 注意・補足事項

■ 本設定はAT-TQ5403、AT-TQm5403、AT-TQ5403e、AT-TQ1402、AT-TQm1402に対してのみ有効。その他のAT-TQシリーズに対しては意味を持たない。

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- fast-transition enable（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

aes-key（WPAエンタープライズ設定モード）
mobility-domain（WPAエンタープライズ設定モード）
over-the-ds enable（WPAエンタープライズ設定モード）
r0-key-lifetime（WPAエンタープライズ設定モード）
radio-resource-management enable（WPAエンタープライズ設定モード）
wireless-network-management enable（WPAエンタープライズ設定モード）
show wireless security（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1