[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# wireless emergency-mode

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / 運用機能

`# wireless emergency-mode activate`

`# wireless emergency-mode deactivate`

緊急モードを有効/無効にする。
緊急モードを有効にすると、emergency-modeコマンドで緊急モード用として設定したネットワークが有効になる。
初期設定は無効。

### パラメーター

`activate` | 緊急モード有効
`deactivate` | 緊急モード無効

### 関連コマンド

emergency-mode（無線ネットワークモード）
show wireless（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1