[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# crypto isakmp profile

モード: グローバルコンフィグモード --> ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config)# [no] crypto isakmp profile NAME`

指定した名前のカスタムISAKMPプロファイルを新規作成し、その内容を編集するためのISAKMPプロファイルモードに移動する。または、既存のISAKMPプロファイルを編集するためのISAKMPプロファイルモードに移動する。
no形式で実行した場合は指定した名前のISAKMPプロファイルを削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。

### パラメーター

`NAME` | ISAKMPプロファイル名。最大64文字。半角英数字とハイフン、アンダースコアを使用可能

### 使用例

■ カスタムISAKMPプロファイルlegacyを作成する。

    awplus(config)# crypto isakmp profile legacy ↓
    awplus(config-isakmp-profile)#

■ カスタムISAKMPプロファイルlegacyを削除する。

    awplus(config)# no crypto isakmp profile legacy ↓

### 注意・補足事項

■ デフォルトプロファイル「default」は編集できない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- crypto isakmp profile（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- dpd-interval（ISAKMPプロファイルモード）
             +- dpd-timeout（ISAKMPプロファイルモード）
             +- lifetime（ISAKMPプロファイルモード）
             +- local authentication（ISAKMPプロファイルモード）
             +- remote authentication（ISAKMPプロファイルモード）
             +- transform（ISAKMPプロファイルモード）
             +- version（ISAKMPプロファイルモード）

### 関連コマンド

crypto isakmp peer（グローバルコンフィグモード）
show isakmp profile（特権EXECモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1