[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# pktloss bad-above

モード: リンク性能プロファイルモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`(config-linkmon-profile)# pktloss bad-above <0-100>`

`(config-linkmon-profile)# no pktloss bad-above`

対象リンク性能プロファイルにおけるパケットロス率の不良判定しきい値を設定する。
no形式で実行した場合はパケットロス率の不良判定しきい値を削除する。
初期状態は未設定（判定基準としてパケットロス率を使わない）。
パケットロスが不良判定しきい値を上回った場合、該当回線（ネクストホップ）は「bad」と判定され、SD-WANロードバランスの選択対象から除外される。また、パケットロス率が同しきい値以下に下がった場合は「good」判定となり、SD-WANロードバランスの選択対象に戻る。

### パラメーター

`<0-100>` | パケットロス率（%）。小数点第一位まで指定可能

### 注意・補足事項

■ 本コマンドで設定したしきい値が小さい場合、いったん「bad」と判定された回線が「good」に戻るまでに時間がかかる場合があります。その場合はリンク監視プローブ（linkmon probeコマンド）の送信レート（probe-number、probe-intervalパラメーター）を調整するか、本コマンドの設定値を調整してください。

### コマンドツリー

    linkmon profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- pktloss bad-above（リンク性能プロファイルモード）

### 関連コマンド

ip policy-route（ポリシーベースルーティングモード）
linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
linkmon group（グローバルコンフィグモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1