[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# ip unnumbered

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# ip unnumbered IFNAME`

`(config-if)# no ip unnumbered`

対象インターフェースをUnnumbered IPインターフェースに設定する。
no形式で実行した場合は、Unnumbered IPインターフェースとしての設定を解除する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。Unnumbered IPインターフェースからIPパケットを送出するときに、始点アドレスとして使うIPアドレスが設定されているインターフェースを指定する

### 使用例

■ ppp0インターフェースをUnnumbered IPインターフェースに設定する。ppp0から送出するIPパケットの始点アドレスには、vlan1のIPアドレスを使う。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ip unnumbered vlan1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEthernet上のPPPインターフェース（pppX）、すなわち、PPPoEインターフェース上でのみ有効。
■ IFNAMEパラメーターに指定できるインターフェースは、VLAN（vlanX）、Ethernet（ethX）、ブリッジ（brX）、ループバック（lo）のみ。なお、Unnumbered IPインターフェースでは、IFNAMEで指定したインターフェースのステータスには関知しない。すなわち、IFNAMEで指定したインターフェースがリンクダウンしていても、Unnumbered IPインターフェースは同インターフェースのアドレスを使用する。
■ Unnumbered IPインターフェース上で使用できるダイナミックルーティングプロトコルはOSPFとBGPのみ（RIPは使用不可）。また、OSPF/BGPの通信相手も同じUnnumbered IP設定でなくてはならない（本製品同士のみサポート）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip unnumbered（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1