[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# address-family ipv4

モード: BGPモード --> BGP IPv4アドレスファミリーモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# address-family ipv4 [unicast|vrf VRFNAME]`

（IPv4）BGP IPv4アドレスファミリーモードへ移行する。

### パラメーター

`unicast` | アドレスファミリーとしてIPv4ユニキャストを指定する。単に「address-family ipv4」と入力した場合は「unicast」を指定したものと見なされるため、本キーワードは省略可能
`vrf VRFNAME` | 設定対象のVRFインスタンス名を指定する

### 使用例

    awplus(config)# router bgp 100 ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv4 vrf blue ↓
    awplus(config-router-af)# redistribute connected ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは特定のVRFインスタンスに対してBGPの設定を行う場合に使う。「address-family ipv4 vrf VRFNAME」で入ったBGP IPv4アドレスファミリーモードで使えるコマンドは、BGPモードで使えるコマンドのサブセットとなる。
■ VRFを使わない通常のIPv4ユニキャスト経路制御に関するBGPコマンドはすべてBGPモードに用意されている。「address-family ipv4 unicast」で入ったBGP IPv4アドレスファミリーモードでもBGPモードコマンドの一部を実行できるが、これらはコンフィグ上ではBGPモードのコマンドに変換されるため、通常「address-family ipv4 unicast」でBGP IPv4アドレスファミリーモードに入る必要はない。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- address-family ipv4（BGPモード）
             |
             +- exit-address-family（BGP IPv4アドレスファミリーモード）

### 関連コマンド

exit-address-family（BGP IPv4アドレスファミリーモード）
ip vrf（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1