[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# security-password minimum-categories

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`(config)# security-password minimum-categories <1-4>`

パスワードに含めなければならない文字カテゴリーの数を設定する。
文字カテゴリーは次の4種類。

- 英大文字（A-Z）
- 英小文字（a-z）
- 数字（0-9）
- クエスチョンマーク（?）以外の記号

パスワードには、少なくとも本コマンドで指定した数の文字カテゴリーを使う必要がある。

### パラメーター

`<1-4>` | パスワードに含める必要がある文字カテゴリーの数。初期値は1

### 使用例

■ パスワードには少なくとも3つのカテゴリーの文字を使うことを必須とする。

    awplus(config)# security-password minimum-categories 3 ↓

このように設定した場合、有効なパスワードとして認められる文字カテゴリーの組み合わせは次のいずれかとなる。

- （英大文字、英小文字、数字、記号） 4種類
- （英大文字、英小文字、数字） 3種類
- （英大文字、英小文字、記号） 3種類
- （英大文字、数字、記号） 3種類
- （英小文字、数字、記号） 3種類

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- security-password minimum-categories（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

security-password forced-change（グローバルコンフィグモード）
security-password history（グローバルコンフィグモード）
security-password lifetime（グローバルコンフィグモード）
security-password minimum-length（グローバルコンフィグモード）
security-password reject-expired-pwd（グローバルコンフィグモード）
security-password warning（グローバルコンフィグモード）
show security-password configuration（特権EXECモード）
username（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1