[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# server

モード: PPPoEパススルーモード
カテゴリー: PPP / PPPoEパススルー

`(config-pppoe-relay)# [no] server IFNAME`

対象PPPoEパススルーインスタンスのサーバー（PPPoE AC）側インターフェースを追加する。
no形式で実行した場合は指定したサーバー側インターフェースを削除する。
初期状態は未設定。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名（EthernetまたはVLANインターフェース）

### コマンドツリー

    pppoe-relay (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- server（PPPoEパススルーモード）

### 関連コマンド

client（PPPoEパススルーモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1