[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show utm-offload

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: UTM / UTMオフロード

`# show utm-offload`

UTMオフロード機能の状態と設定を表示する。

### 使用例

■ UTMオフロード機能の情報を表示する。

    awplus# show utm-offload ↓
    Status:       Enabled (Booted)
    Interface:    eth2
    Subnet:       172.20.100.0/24
    Resource update interval: 1 hour

### 関連コマンド

utm-offload（グローバルコンフィグモード）
utm-offload update-interval（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1