[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# show aaa local user locked

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / ユーザー認証

`> show aaa local user locked`

aaa local authentication attempts max-failコマンドで設定した回数連続してログインに失敗してロックアウトされたユーザーを表示する。

### 使用例

    awplus# show aaa local user locked ↓
    Login           Failures Latest failure     From
    user1               6    06/06/14 13:10:43  ttyS0
    user2               6    06/06/14 13:11:16  ttyS0

### 関連コマンド

aaa local authentication attempts max-fail（グローバルコンフィグモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1