[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# community read-only

モード: APプロファイル・SNMPモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / SNMPエージェント

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# community read-only COMMUNITY`

`(config-wireless-ap-prof-snmp)# no community read-only`

読み出し権限のコミュニティー名を設定する。SNMPマネージャーと同じコミュニティー名を設定することで情報の共有が可能になる。

### パラメーター

`COMMUNITY` | コミュ二ティー名。最大256文字。初期設定は「public」

### 注意・補足事項

■ 本設定はSNMPバージョンで「v1v2c」設定時のみ有効
■ コミュニティー名には次の6種類以外の半角英数記号が使用可能
「"」（ダブルクオート）、「'」（シングルクオート）、「\」（円マークまたはバックスラッシュ）、「&」、「<」、「>」

### コマンドツリー

    snmp (APプロファイルモード)
        |
        +- community read-only（APプロファイル・SNMPモード）

### 関連コマンド

show wireless ap-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1