[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# key

モード: SCプロファイルモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / スマートコネクト

`(config-wireless-sc-prof)# key [encrypted] VALUE`

`(config-wireless-sc-prof)# no key`

スマートコネクトネットワーク（SCグループ）のAP間無線通信に使用するSC VAPのセキュリティーキーを設定する。
no形式で実行した場合はセキュリティーキーを削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`encrypted` | VALUEで指定した文字列がすでに暗号化されていることを示す。これは通常コンフィグファイル中で使用されるもので、コマンドラインから使うものではない
`VALUE` | セキュリティーキー（WPA-PSK）。8～64文字の半角英数記号で指定。大文字小文字を区別する

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは省略可能。本コマンド未設定時はセキュリティーキーが自動生成され、SCグループ内の他のAPと同期される。

### コマンドツリー

    smart-connect-profile (無線LANコントローラーモード)
        |
        +- key（SCプロファイルモード）

### 関連コマンド

show wireless sc-profile（非特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1