[index] AT-AR2050V/AT-AR3050S/AT-AR4050S コマンドリファレンス 5.5.0

# wireless import wireless-mac-filter

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 無線LANコントローラー（AWC対応） / MACフィルター

`# wireless import FILEPATH wireless-mac-filter <1-65535> [OPTION]`

CSVファイル（カンマ区切りテキストファイル）に記述されているMACアドレスを指定したMACフィルター（MACアドレスリスト）にインポートする。
本コマンドでインポート可能なCSVファイルの書式については、解説編を参照。

### パラメーター

`FILEPATH` | インポートするCSVファイルのファイルパス
`<1-65535>` | インポート先のMACフィルター番号
`OPTION :=` | `[add|replace]`
| 指定したMACフィルターがすでに存在していた場合に、CSVファイルから読み込んだMACアドレスを既存リストに追加するか、それともCSVファイルの内容で既存リストを置き換えるかを指定する。省略時はreplace（置き換える）
| `add` | CSVファイルから読み込んだMACアドレスを既存リストに追加する。すでにリストに登録されているMACアドレスの場合は説明文（description）だけを更新する
| `replace` | インポート前に既存リストの内容をすべて消去し、CSVファイル内のMACアドレスリストで置き換える。省略時動作

### 使用例

■ フラッシュメモリー上のCSVファイル「mac-d.csv」に記述されているMACアドレスの一覧からMACフィルター「1」を新規作成する。

    awplus# wireless import flash:/mac-d.csv wireless-mac-filter 1 ↓

■ フラッシュメモリー上のCSVファイル「mac-d-1225addition.csv」に記述されているMACアドレスを既存のMACフィルター「1」に追加する。

    awplus# wireless import flash:/mac-d-1225addition.csv wireless-mac-filter 1 add ↓

### 関連コマンド

show wireless wireless-mac-filter（非特権EXECモード）
wireless-mac-filter（無線LANコントローラーモード）
wireless export wireless-mac-filter（特権EXECモード）

(C) 2015 - 2020 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-002107 Rev.AK_1